Під час реалізації проекту планується вирівняти поверхню , частково по рівню знявши грунт , прокласти дренажні труби з виводом води в ливневу4 каналізацію, яка знаходиться поруч з майданчиком. Створити піщану подушку, вкладаючи її водяним поливом, для міцності та попередження подальшого руйнування , на яку буде викладена гумова плитка розміром 500 на 500 мм та товщиною 40 мм, саме такий розмір відповідає нормам ігрових майданчиків. Також планується встановити 4 лавки в зручних зонах для нагляду за дітьми та відпочинку. Передбачається встановлення 3 вуличнх камер спостереження.